25.25 Zweireihige Laschennietung

Geg: ; ; *S235JR; n* = 10; *z* = 2 (Schnittigkeit)

Zulässige Höchstkraft (F)

Die zulässige Höchstkraft liegt bei 31,4 kN. Dies entspricht einer Masse von 3.200 kg.